{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["角ｽﾘｰﾌﾞ類発注書","角参考図"],"not_rendered":{"charts":0,"images":23,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":15,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"角ｽﾘｰﾌﾞ類発注書","index":0,"n_rows":82,"n_cols":18,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,17,2,22],[3,17,8,22],[10,17,10,22],[11,17,16,22],[28,17,29,22],[17,1,17,3],[24,1,24,3],[24,13,24,15],[20,1,20,3],[20,13,20,15],[22,1,22,3],[22,13,22,15],[23,1,23,3],[23,13,23,15],[20,10,20,12],[21,10,21,12],[22,10,22,12],[23,10,23,12],[25,10,25,12],[26,10,26,12],[0,0,0,15],[1,5,2,10],[3,12,3,15],[10,8,10,10],[40,1,40,3],[40,13,40,15],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[39,13,39,15],[36,1,36,3],[38,13,38,15],[30,13,30,15],[27,1,27,3],[27,13,27,15],[32,1,32,3],[32,13,32,15],[33,1,33,3],[33,13,33,15],[32,10,32,12],[33,10,33,12],[34,10,34,12],[31,1,31,3],[36,13,36,15],[30,1,30,3],[27,10,27,12],[28,10,28,12],[29,10,29,12],[30,10,30,12],[41,1,41,3],[41,13,41,15],[42,1,42,3],[42,13,42,15],[43,1,43,3],[43,13,43,15],[28,13,28,15],[29,1,29,3],[29,13,29,15],[31,10,31,12],[34,1,34,3],[34,13,34,15],[40,10,40,12],[41,10,41,12],[42,10,42,12],[37,1,37,3],[37,13,37,15],[36,10,36,12],[37,10,37,12],[38,10,38,12],[35,1,35,3],[35,13,35,15],[39,10,39,12],[35,10,35,12],[45,10,45,12],[43,10,43,12],[46,1,46,3],[46,13,46,15],[46,10,46,12],[45,1,45,3],[45,13,45,15],[44,1,44,3],[44,13,44,15],[44,10,44,12],[10,11,10,15],[24,10,24,12],[26,13,26,15],[25,13,25,15],[15,9,16,9],[15,10,16,12],[15,13,16,15],[11,0,12,2],[11,11,11,15],[12,11,12,12],[12,14,12,15],[15,0,16,0],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[10,3,10,6],[11,3,11,10],[12,3,12,10],[4,0,5,1],[4,2,5,4],[4,12,4,15],[5,12,5,15],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[6,9,6,10],[7,0,7,2],[26,1,26,3],[25,1,25,3],[6,12,6,15],[10,0,10,2],[21,1,21,3],[21,13,21,15],[15,1,16,3],[15,4,15,6],[7,3,7,10],[7,11,7,12],[7,13,7,15],[8,0,9,2],[8,5,8,15],[9,6,9,7],[9,9,9,11],[9,13,9,15],[18,17,19,20],[31,17,32,22],[30,17,30,22],[17,10,17,12],[17,13,17,15],[18,1,18,3],[18,10,18,12],[18,13,18,15],[19,1,19,3],[19,10,19,12],[19,13,19,15],[31,13,31,15],[28,1,28,3]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"◆　登録時の注意事項　◆"]
[null,null,null,null,null,"【角スリーブ類発注書】"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"株式会社三功工業所",null,null,null,null,"１．　登録専用Ｅｘｃｅｌ sheetをご使用頂き、セルの結合及ﾚｲｱｳﾄの変更をしないで下さい。また製品名称の登録はﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄより選択してください。　（ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄに無い製品名称は直接入力でも可能です。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　ご注文発注明細のデータが30行以上ある場合　　　　　　　角ｽﾘｰﾌﾞ類発注書の Ｅｘｃｅｌ sheet を必要なsheet数に(ｺﾋﾟｰ）増やして、追加登録して下さい。　　　　　　　　　　　　　"]
["発注日",null,{"$f":"TODAY()","v":"2022-07-11"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TEL：03-3790-3532"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FAX：03-3790-3506"]
["御社名",null,null,null,null,null,null,null,"発注　　　担当者",null,null,"携帯№"]
["現場名",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"納品先（選択）"]
["納品先情報",null,null," 〒  "]
[null,null,null,"納品　　担当者",null,"携帯№",null,null,"ＴＥＬ",null,null,null,"FAX"]
["希望納期",null,null,null,null,null,null,"希望　　　　　時間",null,null,null,"ご注文納期返信欄",null,null,null,null,null,"★　　送信時のお願い　　★"]
["連絡事項",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"１．　角参考図はsheet欄より削除して頂き、角ｽﾘｰﾌﾞ類発注書のＥｘｃｅｌ sheet本文のみ送信してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　送信時のファイル名は必ず弊社固定タイトル文字 KS を記載してください。　　　                 　　　　　   　                         　● 角ｽﾘｰﾌﾞ類発注書のﾌｧｲﾙ名の先頭に KS の文字を記載し、次に貴社名・現場名等で名前をつけて保存してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(但し、その他添付資料(現場案内図・参考図面など）及び製品発注後変更・キャンセルの場合はファイル名の先頭に弊社固定ﾀｲﾄﾙの文字を記載しないで下さい。 )"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～"]
[]
[]
["№","製品名（選択）",null,null,"サイズ",null,null,"台　数","材質　　　　(選択）","分割式","仕　　様",null,null,"系統名（全角10）"]
[null,null,null,null,"Ｗ","Ｈ","Ｌ"]
[1]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"角ｽﾘｰﾌﾞ類参考図"]
[3]
[4,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"壁スリーブ類"]
[5]
[6]
[7]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"床スリーブ類"]
[9]
[10]
[11]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜発注後変更やキャンセルの場合＞"]
[13]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FAXの場合は通常通りご連絡下さい。　　　　　　　　　　　　"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"メールの場合はファイル名の先頭に弊社固定タイトルの文字を記載しないで下さい。"]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"納品先",null,null,null,"材質",null,null,"W2分割"]
[null,null,"現場","（壁実管）Ｗ１型",null,null,"亜鉛板",null,null,"H2分割"]
[null,null,"現場事務所","（壁実管）Ｗ2型",null,null,"ガルバ",null,null,"W3分割"]
[null,null,"他社","（壁実管圧入）ＷＰ1型",null,null,"SUS304",null,null,"H3分割"]
[null,null,"他社現場","（壁実管圧入）ＷＰ2型",null,null,null,null,null,"W・H4分割"]
[null,null,"得意先","（壁貫通）Ｔ１型",null,null,null,null,null,"W・H6分割"]
[null,null,"その他","（壁貫通）Ｔ2型",null,null,null,null,null,"W2H2分割"]
[null,null,null,"（壁貫通圧入）ＴＰ1型",null,null,null,null,null,"W2H3分割 "]
[null,null,null,"（壁貫通圧入）ＴＰ2型",null,null,null,null,null,"L2分割 "]
[null,null,null,"（有圧扇枠）Ｗ3型",null,null,null,null,null,"L3分割 "]
[null,null,null,"（有圧扇枠）Ｗ4型"]
[null,null,null,"（床実管）S１型"]
[null,null,null,"（床実管）S2型"]
[null,null,null,"（床実管）S3型"]
[null,null,null,"（床実管）S4型"]
[null,null,null,"（床袴実管）H１型"]
[null,null,null,"（床袴実管）H2型"]
[null,null,null,"（床袴実管）H3型"]
[null,null,null,"（床袴実管）H4型"]
[null,null,null,"（床貫通）K１型"]
[null,null,null,"（床貫通）K2型"]
[null,null,null,"（床貫通）K3型"]
[null,null,null,"（床貫通）K4型"]
[null,null,null,"（床貫通）F１型"]
[null,null,null,"（床貫通）F2型"]
[null,null,null,"（床貫通）F3型"]
[null,null,null,"（床貫通）F4型"]
[null,null,null,"床実管用安全養生蓋"]
[null,null,null,"床貫通用安全養生蓋"]

{"sheet":"角参考図","index":1,"n_rows":542,"n_cols":14,"rows_kept":542,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[106,7,107,7],[108,7,109,7],[110,7,111,7],[112,7,113,7],[106,8,107,8],[108,8,109,8],[110,8,111,8],[112,8,113,8],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[109,5,113,5],[111,4,112,4],[109,3,109,4],[66,6,67,6],[66,7,67,7],[17,7,18,7],[17,8,18,8],[66,5,67,5],[107,3,108,3],[107,4,108,4],[107,5,108,5],[20,5,24,5],[68,6,69,6],[68,7,69,7],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[18,3,19,3],[20,1,21,2],[22,2,23,2],[22,1,23,1],[68,1,69,1],[68,2,69,2],[68,3,69,3],[20,3,20,4],[22,4,23,4],[107,1,108,1],[107,2,108,2],[19,9,20,9],[111,2,112,2],[111,1,112,1],[109,1,110,2],[101,12,101,15],[12,12,12,15],[13,12,13,15],[40,12,40,15],[41,12,41,15],[100,12,100,15],[72,5,73,5],[72,6,73,6],[72,7,73,7],[70,1,72,1],[70,2,72,2],[70,3,72,3],[73,1,73,3],[70,5,71,5],[70,6,71,6],[70,7,71,7],[68,11,73,11],[68,5,69,5],[154,11,154,12],[156,10,161,10],[17,9,18,9],[156,1,157,1],[158,1,160,1],[161,1,161,3],[156,2,157,2],[156,3,157,3],[158,2,160,2],[158,3,160,3],[154,5,155,5],[154,6,155,6],[156,5,157,5],[158,5,159,5],[66,9,66,10],[66,12,66,13],[23,7,24,7],[23,8,24,8],[23,9,24,9],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[238,0,239,0],[238,3,239,3],[237,1,237,2],[238,1,239,2],[160,5,161,5],[156,6,157,6],[158,6,159,6],[160,6,161,6],[154,8,154,9],[232,5,233,5],[234,5,235,5],[236,5,237,5],[238,5,239,5],[232,6,233,6],[234,6,235,6],[236,6,237,6],[238,6,239,6],[232,7,233,7],[234,7,235,7],[236,7,237,7],[238,7,239,7],[273,5,274,5],[273,6,274,6],[273,7,274,7],[275,5,276,5],[275,6,276,6],[275,7,276,7],[277,5,278,5],[277,6,278,6],[277,7,278,7],[318,8,319,8],[320,8,321,8],[322,8,323,8],[324,8,325,8],[278,1,278,2],[279,0,280,0],[279,1,280,2],[279,3,280,3],[279,5,280,5],[279,6,280,6],[279,7,280,7],[323,1,323,2],[324,0,325,0],[324,1,325,2],[324,3,325,3],[318,5,319,5],[320,5,321,5],[322,5,323,5],[324,5,325,5],[318,6,319,6],[320,6,321,6],[322,6,323,6],[324,6,325,6],[318,7,319,7],[320,7,321,7],[322,7,323,7],[324,7,325,7],[362,5,363,5],[362,6,363,6],[362,7,363,7],[362,8,363,8],[364,5,365,5],[364,6,365,6],[364,7,365,7],[364,8,365,8],[366,8,367,8],[367,1,367,2],[368,0,369,0],[368,1,369,2],[368,3,369,3],[368,5,369,5],[368,6,369,6],[368,7,369,7],[368,8,369,8],[404,5,405,5],[404,6,405,6],[446,7,447,7],[448,7,449,7],[450,7,451,7],[452,7,453,7],[451,1,451,2],[366,5,367,5],[366,6,367,6],[366,7,367,7],[408,5,409,5],[408,6,409,6],[410,5,411,5],[410,6,411,6],[409,1,409,2],[410,0,411,0],[410,1,411,2],[410,3,411,3],[406,5,407,5],[406,6,407,6],[495,1,495,2],[496,0,497,0],[496,1,497,2],[496,3,497,3],[496,5,497,5],[496,6,497,6],[446,5,447,5],[448,5,449,5],[450,5,451,5],[452,5,453,5],[446,6,447,6],[448,6,449,6],[450,6,451,6],[452,6,453,6],[452,0,453,0],[452,1,453,2],[452,3,453,3],[531,5,532,5],[531,6,532,6],[531,7,532,7],[533,5,534,5],[533,6,534,6],[533,7,534,7],[490,5,491,5],[490,6,491,6],[492,5,493,5],[492,6,493,6],[494,5,495,5],[494,6,495,6],[535,5,536,5],[535,6,536,6],[535,7,536,7],[537,5,538,5],[537,6,538,6],[537,7,538,7],[536,1,536,2],[537,0,538,0],[537,1,538,2],[537,3,538,3]]}
["壁実管　W1型"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"※H寸法が800㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が1本づつ入ります"]
["・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"（H寸法が1500㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が2本づつ入ります）"]
["・耐震壁及び荷重が過大の場合はコンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
["　又は弊社の圧入コン用スリーブにてご注文してください。"]
[null,null,null,null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表"]
["Ｗ型標準補強表",null,null,null,null,null,null,"長辺サイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","ＦＧサイズ"]
["Ｌ寸法","～250㎜","251～350㎜","351～500㎜","501～700㎜","701㎜～"]
["Ｗ寸法",null,null,null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","Ｌ25×25×3"]
["～500㎜","な　　し",null,"内ＦＧ1本",null,"分割補強式"]
["501～799㎜",null,null,"ＳＰ1本","ＳＰ2本・内ＦＧ1本",null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","Ｌ30×30×3"]
["800～1200㎜","ＳＰ1本","ＳＰ2本",null,"ＳＰ4本・内ＦＧ1本"]
["1201～1500㎜",null,null,"ＳＰ3本",null,null,null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","Ｌ40×40×3"]
["1501～2200㎜","ＳＰ2本","ＳＰ3本","ＳＰ4本・内ＦＧ1本"]
[]
[]
["壁実管　W2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"※H寸法が800㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が1本づつ入ります"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"（H寸法が1500㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が2本づつ入ります）"]
[]
[]
["壁実管圧入コン用　WP1型"]
["壁実管圧入コン用　WP2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様"]
["・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。"]
["・Ｗ×Ｈ製造基準　2200Ｗ×2200Ｈ以下です。"]
["・Ｌ寸製造基準　150Ｌ～1200Ｌ以下です。",null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表",null,null,null,"補強ならびに空気穴表",null,"｛スパイラル75φ空気穴（10×12）長円穴×100ピッチ｝"]
[null,null,null,null,null,"長辺サイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","ＦＧサイズ",null,"補強数　Ｗ・Ｈ",null,"Ｌ","スパイラル数"]
["Ｌ寸法割表",null,null,null,null,null,null,null,null,"サイズ","補強本数","400㎜以下","Ｌ200㎜以下","Ｌ201㎜以上"]
["Ｌ寸法","～400㎜","401～800㎜","801～1200㎜",null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","Ｌ25×25×3",null,"350～699㎜",1,"補強　　　　　　　シングル",0,1]
["長辺サイズ",null,null,null,null,null,null,null,null,"700～999㎜",2,null,0,1]
["～750㎜","1体","Ｌ2割","Ｌ3割",null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","Ｌ30×30×3",null,"1000～1299㎜",3,null,0,1]
["751～1500㎜",null,null,null,null,null,null,null,null,"1300～1599㎜",4,null,0,2]
["1501～2200㎜",null,null,null,null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","Ｌ40×40×3",null,"1600～1899㎜",5,null,0,2]
["2201㎜～","Ｌ寸法割及びＷ寸法割、打合せによる",null,null,null,null,null,null,null,"1900～2200㎜",6,null,0,3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["壁貫通　T1型"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"※H寸法が800㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が1本づつ入ります"]
["★共通仕様",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"（H寸法が1500㎜を超えL寸法が350㎜以下は両サイドに補強が2本づつ入ります）"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。"]
["・耐震壁及び荷重が過大の場合はコンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
["　又は弊社の圧入コン用スリーブにてご注文してください。"]
[null,null,null,null,null,null,null,"スリーブＦＧ表"]
["Ｔ1型標準補強表",null,null,null,null,null,null,"長辺サイズ","ＦＧサイズ"]
["Ｌ寸法","～250㎜","251～350㎜","351～500㎜","501～700㎜","701㎜～"]
["Ｗサイズ",null,null,null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3"]
["～500㎜","な　　し",null,"外ＦＧ1本",null,"分割　            　　　　補強式"]
["501～799㎜",null,null,"ＳＰ1本","ＳＰ2本・外ＦＧ1本",null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3"]
["800～1200㎜","ＳＰ1本","ＳＰ2本",null,"ＳＰ4本・外ＦＧ1本"]
["1201～1500㎜",null,null,"ＳＰ3本",null,null,null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3"]
["1501～2200㎜","ＳＰ2本","ＳＰ3本","ＳＰ4本・外ＦＧ1本"]
[]
[]
[]
["壁貫通　T2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["壁貫通圧入コン用　TP1型"]
["壁貫通圧入コン用　TP2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様"]
["・塗装は内側溶接部及びFG面のみマリンシルバー補修です。"]
["・Ｗ×Ｈ製造基準　2200Ｗ×2200Ｈ以下です。"]
["・Ｌ寸製造基準　150Ｌ～1200Ｌ以下です。",null,null,null,null,"スリーブＦＧ表",null,null,"補強ならびに空気穴表",null,"｛スパイラル75φ空気穴（10×12）長円穴×100ピッチ｝"]
[null,null,null,null,null,"長辺サイズ","ＦＧサイズ",null,"補強数　Ｗ・Ｈ",null,"Ｌ","スパイラル数"]
["Ｌ寸法割表",null,null,null,null,null,null,null,"サイズ","補強本数","400㎜以下","Ｌ200㎜以下","Ｌ201㎜以上"]
["Ｌ寸法","～400㎜","401～800㎜","801～1200㎜",null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3",null,"350～699㎜",1,"補強　　　　　　　シングル",0,1]
["長辺サイズ",null,null,null,null,null,null,null,"700～999㎜",2,null,0,1]
["～750㎜","1体","Ｌ2割","Ｌ3割",null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3",null,"1000～1299㎜",3,null,0,1]
["751～1500㎜",null,null,null,null,null,null,null,"1300～1599㎜",4,null,0,2]
["1501～2200㎜",null,null,null,null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3",null,"1600～1899㎜",5,null,0,2]
["2201㎜～","Ｌ寸法割及びＷ寸法割、打合せによる",null,null,null,null,null,null,"1900～2200㎜",6,null,0,3]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["有圧扇取付枠　W3型"]
["有圧扇取付枠　W4型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様"]
["・両側内折り曲げです。（アングル希望の場合指示して下さい）"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・補強が必要な場合お打合せ下さい。"]
[]
["★ご注文時"]
["・L1側、L2側にタイプを指示ください。"]
["・穴あけ情報を指示ください。"]
["L1側","L2側"]
["タイプ＝","タイプ＝"]
["　A=","　A="]
["　B=","　B="]
["　C=","　C="]
["　DΦ=","　DΦ="]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床実管　S1型"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。",null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　ダクトサイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","ＦＧサイズ"]
["・釘ピース取付個数"]
["　L=501以上で辺が400㎜を超える場合、下場に４個以上",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","Ｌ40×40×3",null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
["床実管　S2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床実管　S3型（墜落防止鉄筋入り）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["★共通仕様"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。",null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　ダクトサイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","ＦＧサイズ"]
["・釘ピース取付個数"]
["　L=501以上で辺が400㎜を超える場合、下場に４個以上",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","Ｌ40×40×3",null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
[]
["床実管　S4型（墜落防止鉄筋入り+防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床袴実管　H1型"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　ダクトサイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","袴外形寸法","ＦＧサイズ"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋145㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋145㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋155㎜","Ｌ40×40×3",null,"★サイズ記入"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[]
[]
[]
["床袴実管　H2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床袴実管　H3型（墜落防止鉄筋入り）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブ製作外形寸法・ＦＧ表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　ダクトサイズ","スリーブ　　　　　　　外形寸法","袴外形寸法","ＦＧサイズ"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋65㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋145㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋75㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋145㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋95㎜","ダクトサイズ　　　　　　　＋155㎜","Ｌ40×40×3",null,"★サイズ記入"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[]
[]
[]
["床袴実管　H4型（墜落防止鉄筋入り+防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床貫通　K1型"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブＦＧ表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺サイズ","ＦＧサイズ"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3",null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
["床貫通　K2型（防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床貫通　K3型（墜落防止全ネジ入り）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブＦＧ・全ネジ取付位置Ａ寸法表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　御注文サイズ","ＦＧサイズ","Ａ寸法"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3",41]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3",41]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3",51,null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
["床貫通　K4型（墜落防止全ネジ入り+防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床貫通　F1型（断熱受け板付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブＦＧ表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺サイズ","ＦＧサイズ"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3"]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3"]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3",null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
["床貫通　F2型（断熱受け板付+防水ツバL3×30付）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床貫通　F3型（断熱受け板付+墜落防止全ネジ入り）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"スリーブＦＧ・全ネジ取付位置Ａ寸法表"]
["★共通仕様",null,null,null,null,"長辺の　　　　　　　御注文サイズ","ＦＧサイズ","Ａ寸法"]
["・標準のＬ寸法は250㎜とします。"]
["・塗装は内側溶接部及びＦＧ面のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,"～　　　　　　　　　　750㎜","Ｌ25×25×3",41]
[]
["床スリーブ　標準補強",null,null,null,null,"751～　　　　　　　　　　1500㎜","Ｌ30×30×3",41]
["L寸法","501～1000㎜",null,"1001㎜以上",null,null,null,null,null,"★サイズ記入"]
["長辺サイズ　　　　　2200㎜以下","外補強FG1本廻し　　　　　　　　　L30×30×3",null,"打合せによる",null,"1501～　　　　　　　　　　2200㎜","Ｌ40×40×3",51,null,"・長辺をＷに記入願います。"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"・ｽﾞﾚ止めアングルをＨ側に取付る場合、ご指示願います。"]
[]
[]
["床貫通　F4型（断熱受け板付+墜落防止全ネジ入り+防水ツバL3×30付）"]