{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["円ｽﾘｰﾌﾞ類発注書","円参考図"],"not_rendered":{"charts":0,"images":24,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":15,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"円ｽﾘｰﾌﾞ類発注書","index":0,"n_rows":70,"n_cols":18,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,9,6,10],[9,9,9,11],[12,3,12,10],[28,17,29,22],[33,17,35,26],[24,30,26,35],[28,30,29,35],[30,30,34,35],[35,30,38,35],[19,17,20,20],[34,1,34,3],[34,10,34,12],[34,13,34,15],[31,1,31,3],[31,10,31,12],[31,13,31,15],[32,1,32,3],[32,10,32,12],[32,13,32,15],[29,1,29,3],[29,10,29,12],[29,13,29,15],[30,1,30,3],[30,10,30,12],[0,17,2,23],[3,17,7,23],[9,17,9,23],[10,17,16,23],[37,10,37,12],[37,13,37,15],[38,1,38,3],[38,10,38,12],[38,13,38,15],[15,8,16,8],[15,10,16,12],[15,13,16,15],[17,1,17,3],[17,13,17,15],[17,10,17,12],[35,1,35,3],[35,10,35,12],[35,13,35,15],[36,1,36,3],[36,10,36,12],[36,13,36,15],[33,1,33,3],[33,10,33,12],[33,13,33,15],[40,30,43,35],[46,30,56,35],[17,16,17,23],[30,17,30,22],[31,17,32,22],[27,17,27,18],[0,0,0,15],[1,0,2,15],[3,12,3,15],[4,0,5,1],[4,2,5,4],[4,12,4,15],[5,12,5,15],[6,0,6,2],[6,3,6,7],[6,12,6,15],[11,0,12,2],[11,11,11,15],[12,14,12,15],[15,0,16,0],[15,1,16,3],[15,4,15,6],[15,7,16,7],[37,1,37,3],[41,1,41,3],[41,10,41,12],[41,13,41,15],[42,1,42,3],[42,10,42,12],[42,13,42,15],[39,1,39,3],[39,10,39,12],[39,13,39,15],[40,1,40,3],[40,10,40,12],[40,13,40,15],[46,1,46,3],[46,10,46,12],[46,13,46,15],[43,1,43,3],[43,10,43,12],[43,13,43,15],[44,1,44,3],[44,10,44,12],[44,13,44,15],[45,1,45,3],[45,10,45,12],[45,13,45,15],[30,13,30,15],[27,1,27,3],[27,10,27,12],[27,13,27,15],[28,1,28,3],[28,10,28,12],[28,13,28,15],[25,1,25,3],[25,10,25,12],[25,13,25,15],[26,1,26,3],[26,10,26,12],[26,13,26,15],[23,1,23,3],[23,10,23,12],[23,13,23,15],[24,1,24,3],[24,10,24,12],[24,13,24,15],[21,1,21,3],[21,10,21,12],[21,13,21,15],[22,1,22,3],[22,10,22,12],[22,13,22,15],[7,0,7,2],[7,3,7,10],[7,11,7,12],[7,13,7,15],[10,11,10,15],[19,1,19,3],[19,10,19,12],[19,13,19,15],[20,1,20,3],[20,10,20,12],[20,13,20,15],[8,0,9,2],[8,5,8,15],[9,6,9,7],[9,13,9,15],[10,0,10,2],[10,3,10,6],[10,8,10,10],[18,1,18,3],[18,10,18,12],[18,13,18,15],[12,11,12,12],[11,3,11,10]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"◆　登録時の注意事項　◆"]
["【　円スリーブ類発注書　】"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"株式会社三功工業所",null,null,null,null,"１．　登録専用Ｅｘｃｅｌ sheetをご使用頂き、セルの結合及ﾚｲｱｳﾄの変更をしないで下さい。また製品名称の登録はﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄより選択してください。　（ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝﾘｽﾄに無い製品名称は直接入力でも可能です。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　ご注文発注明細のデータが30行以上ある場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円ｽﾘｰﾌﾞ類発注書の Ｅｘｃｅｌ sheet を必要なsheet数に(ｺﾋﾟｰ）増やして、追加登録して下さい。　　　　　　　　　　　　　"]
["発注日",null,{"$f":"TODAY()","v":"2022-07-11"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TEL：03-3790-3532"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FAX：03-3790-3506"]
["御社名",null,null,null,null,null,null,null,"発注　　　担当者",null,null,"携帯№"]
["現場名",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"納品先（選択）"]
["納品先情報",null,null," 〒  "]
[null,null,null,"納品　　担当者",null,"携帯№",null,null,"ＴＥＬ",null,null,null,"FAX",null,null,null,null,"★　　送信時のお願い　　★"]
["希望納期",null,null,null,null,null,null,"希望　　　　　時間",null,null,null,"ご注文納期返信欄",null,null,null,null,null,"１．　円参考図はsheet欄より削除して頂き、円ｽﾘｰﾌﾞ類発注書のＥｘｃｅｌ sheet本文のみ送信してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．　送信時のファイル名は必ず弊社固定タイトル文字 ＭS を記載して下さい。　　　                 　　　　　   　                         　　　　　　　　　　　●円ｽﾘｰﾌﾞ類発注書のﾌｧｲﾙ名の先頭に ＭS の文字を記載し、次に貴社名・現場名等で名前をつけて保存してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(但し、その他添付資料(現場案内図・参考図面など）及び製品発注後変更・キャンセルの場合はファイル名の先頭に弊社固定ﾀｲﾄﾙの文字を記載しないで下さい。 )"]
["連絡事項"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"～"]
[]
[]
["№","製品名（選択）",null,null,"サイズ",null,null,"台数","材質　　　（選択）",null,"仕　　様",null,null,"系統名（全角10）"]
[null,null,null,null,"Φ",null,"Ｌ"]
[1]
[2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　"]
[3,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"円スリーブ類参考図"]
[4]
[5]
[6,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"壁スリーブ類"]
[7,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"梁スリーブ類"]
[8,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"床スリーブ類"]
[9]
[10]
[11,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"　その他類"]
[12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"＜発注後変更やキャンセルの場合＞"]
[13]
[14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FAXの場合は通常通りご連絡下さい。　　　　　　　　　　　　"]
[15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"メールの場合はファイル名の先頭に弊社固定タイトルの文字を記載しないで下さい。"]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[]
[]
[null,null,"納品先",null,null,null,"材質"]
[null,null,"現場",null,null,null,"亜鉛板","（壁1.2ｔ）P１型"]
[null,null,"現場事務所",null,null,null,"ガルバ","（壁1.6ｔ）01型"]
[null,null,"他社",null,null,null,"SUS304","（壁1.6ｔ）03型"]
[null,null,"他社現場",null,null,null,null,"（梁1.2ｔ）Ｐ4型"]
[null,null,"得意先",null,null,null,null,"（梁1.6ｔ）04型"]
[null,null,"その他",null,null,null,null,"（床1.2ｔ）P2型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床1.2ｔ）P5型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床1.6ｔ）02型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床1.6ｔ）03型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床1.6ｔ）05型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床1.6ｔ）06型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（壁2.3）31型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（壁2.3）33型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床2.3）32型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床2.3）33型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"（床継足）G6型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"養生蓋C型キャップ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"養生蓋T型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"養生蓋L型"]
[null,null,null,null,null,null,null,"茶筒型養生蓋"]

{"sheet":"円参考図","index":1,"n_rows":360,"n_cols":16,"rows_kept":360,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,73,0],[72,1,72,3],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[74,7,74,8],[79,4,79,5],[80,4,80,5],[81,4,81,5],[82,1,82,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[81,1,81,2],[74,4,74,5],[46,9,47,9],[46,10,46,12],[48,10,48,11],[337,0,337,3],[337,5,337,8],[337,10,337,13],[50,10,50,11],[51,10,51,11],[46,13,46,15],[47,13,47,14],[48,13,48,14],[49,13,49,14],[50,13,50,14],[49,10,49,11],[47,10,47,11],[72,4,72,6],[359,0,359,3],[51,13,51,14],[52,13,52,14],[52,10,52,11],[77,7,77,8],[78,7,78,8],[77,4,77,5],[75,4,75,5],[76,4,76,5],[75,7,75,8],[76,7,76,8],[78,4,78,5],[53,10,53,11],[73,4,73,5],[72,7,72,9],[73,7,73,8]]}
["壁P1型（1.2ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.2ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
[]
["・製作基準　85φ・100φ～300φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法400㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["壁01型（1.6ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
[]
["・製作基準　85Φ・100Φ～550φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["壁03型（1.6ｔ）防水ツバ付"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["④　防水ツバ（1.6ｔの幅30㎜を点付溶接にシール加工）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～550φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["梁P4型（1.2ｔ）スライドスリーブ"]
[]
["★ご注文の際L寸法は梁幅を記入して下さい★"]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.2ｔ）",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ｐ4型の重なり寸法・縮めた時のＬ寸法表"]
["②　釘ピース",null,null,null,null,null,null,null,null,"梁幅（L寸法）㎜","200φ以下",null,null,"225φ～300φ"]
["③　補強リブ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"縮めた時のＬ寸法",null,"重なり寸法","縮めた時のＬ寸法",null,"重なり寸法"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"300～340㎜","250㎜",null,"60㎜","270㎜",null,"100㎜"]
["・製作基準　85φ・100φ～300φ（25ピッチが標準です）",null,null,null,null,null,null,null,null,"341～440㎜","300㎜",null,"60㎜","320㎜",null,"100㎜"]
["・下表範囲外は04型（1.6ｔ）となります",null,null,null,null,null,null,null,null,"441～520㎜","340㎜",null,"60㎜","360㎜",null,"100㎜"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。",null,null,null,null,null,null,null,null,"521～620㎜","390㎜",null,"60㎜","410㎜",null,"100㎜"]
["・標準製品以外は打合せください。",null,null,null,null,null,null,null,null,"621～700㎜","430㎜",null,"60㎜","450㎜",null,"100㎜"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。",null,null,null,null,null,null,null,null,"701～850㎜","530㎜",null,"100㎜"]
[]
[]
[]
["梁04型（1.6ｔ）スライドスリーブ"]
[]
["★ご注文の際L寸法は梁幅を記入して下さい★"]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～550φ（25ピッチが標準です）"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["04型の重なり寸法・縮めた時のＬ寸法表"]
["梁幅　㎜","200φ以下",null,null,"225φ～300φ",null,null,"325φ～550φ"]
[null,"縮めた時のＬ寸法",null,"重なり寸法","縮めた時のＬ寸法",null,"重なり寸法","縮めた時のＬ寸法",null,"重なり寸法"]
["300～340㎜","250㎜",null,"60㎜","270㎜",null,"100㎜","290㎜",null,"140㎜"]
["341～440㎜","300㎜",null,"60㎜","320㎜",null,"100㎜","340㎜",null,"140㎜"]
["441～520㎜","340㎜",null,"60㎜","360㎜",null,"100㎜","380㎜",null,"140㎜"]
["521～620㎜","390㎜",null,"60㎜","410㎜",null,"100㎜","430㎜",null,"140㎜"]
["621～700㎜","430㎜",null,"60㎜","450㎜",null,"100㎜","490㎜",null,"180㎜"]
["701～800㎜","500㎜",null,"100㎜","520㎜",null,"140㎜"]
["801～900㎜","550㎜",null,"100㎜","570㎜",null,"140㎜"]
["901～1000㎜","600㎜",null,"100㎜","620㎜",null,"140㎜"]
["1001～1100㎜","650㎜",null,"100㎜"]
[]
["床P2型（1.2ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.2ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
[]
["・製作基準　85φ・100φ～300φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法400㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
["床02型（1.6ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～800φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～800φ（25ピッチが標準です）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"開口注意ラベルはＣ型キャップ、安全板上部に貼付表示"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
["床03型（1.6ｔ）防水ツバ付"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["④　防水ツバ（1.6ｔの幅30㎜を点付溶接シール加工）"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～800φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
[]
["床P5型（1.2ｔ）たこ足付"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.2ｔ）"]
["③　補強リブ"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑦　タコ足（標準長さ90㎜）　"]
[]
["・製作基準　85φ・100φ～300φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法400㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
["床05型（1.6ｔ）たこ足付"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["③　補強リブ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"開口注意ラベルはＣ型キャップ、安全板上部に貼付表示"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～400φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
["⑦　タコ足（標準長さ90㎜）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～400φ（25ピッチが標準です）"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
["床06型（1.6ｔ）墜落防止全ネジ入り"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～800φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
[]
["・製作基準　100φ～800φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・全ネジ：～300φは1本、325φ～800φは2本（十字）"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
["壁31型（2.3ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（2.3ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～550φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["壁33型（2.3ｔ）防水ツバ全溶接"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（2.3ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["④　防水ツバ（2.3ｔの幅50㎜を片面全周溶接）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～550φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["床32型（2.3ｔ）"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（2.3ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["③　補強リブ"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～800φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～800φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
["床33型（2.3ｔ）防水ツバ全溶接"]
[]
["①　ケーシング亜鉛めっき鋼板　（2.3ｔ）"]
["②　釘ピース"]
["④　防水ツバ（2.3ｔの幅50㎜を片面全周溶接）",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"開口注意ラベルはＣ型キャップ、安全板上部に貼付表示"]
["⑤　Ｃ型キャップ　85Φ・100φ～300φ（板厚0.6ｔ）　"]
["⑥　安全板　325φ～800φ　"]
["（1.6ｔ　4～6ヶ所曲げ）"]
[]
["・製作基準　85Φ・100φ～800φ（25ピッチが標準です）"]
["・Ｌ寸法800㎜以下"]
["・塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
["・標準製品以外は打合せください。"]
["・コンクリート打ち込み前に現地にて補強してください。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["継ぎ足し用G6型（1.6ｔ）"]
[]
["ケーシング亜鉛めっき鋼板　（1.6ｔ）"]
["塗装は内側溶接部のみマリンシルバー補修です。"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["C型キャップ（0.6ｔ）",null,null,null,null,"L型養生蓋（1.6ｔ）",null,null,null,null,"T型養生蓋（1.6ｔ）"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["茶筒型養生蓋（1.6ｔ）"]